Riscos de segurança envolvidos

* Alta voltagem
* Alta corrente
* Altas temperaturas

Possíveis estratégias para minimizer os riscos envolvidos

* Isolar o circuito
* Limitadores de corrente (fusíveis, etc.)
* Resfriar os fios e

Máquinas que serão utilizadas na prototipagem